**Описание:**

Решётка с регулируемыми жалюзи SAG, SAR является стандартной двухрядной решёткой из уголка 30х47 мм. Данный вид решёток может комплектоваться клапаном расхода воздуха, а монтаж осуществляется с помощью саморезов или специальных защёлок.

Решётки с регулируемыми жалюзи SAG, SAR производится из алюминиевого профиля. Независимая регулировка жалюзи позволяет регулировать поток воздуха вверх, низ, право, лево.

**Покрытие**

Покраска осуществляется порошковым методом, в цвета по шкале RAL. Покрытие надёжно защищает алюминий от окисления, а саму краску от выцветания.